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ПАСПОРТ
ИМАГ-РК-ГОК - Ленточный ремонтный комплект для гибкого кабеля до 6 кВ	
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СвязьКомплект, Москва
Артикул: ИМАГ-РК-ГОК

Комплект ИМАГ-РК-ГОК применяется для соединения и ремонта кабеля, который питает оборудование на участках открытой или подземной добычи. Набор подходит для ремонта любой сложности: от устранения задира до сращивания жил.
Состав комплекта:

	Наименование
	Кол-во

	Самослипающаяся резиновая изоляционная лента KC23 19ммх0,76ммх9,1м
	1

	Cамослипающаяся полупроводящая резиновая лента КС13, 19мм х 4,6м
	2

	Резиново-мастичная электроизоляционная лента KC80 51ммх1,65ммх3м
	1

	Электроизоляционная мастика ИМАГ-ЛМ-КС-SF, 38мм х 1,5м
	1

	Изоляционная лента высшего класса КС22, 25мм х 33м х 0,25мм
	1

	Шлифовальный материал, Р120
	1

	Салфетки безворсовые, спиртовые, 1 шт.
	5

	Перчатки рабочие, пара
	1

	Паспорт
	1

	Инструкция
	1




Характеристики:

· Напряжение: до 6 кВ
· Вид ремонта: для соединения и ремонта кабеля от устранения задира до сращивания жил (комплекта хватает на 3-5 ремонтов)
· Тип кабеля: для гибкого экранированного кабеля с резиновой изоляцией типа КГЭ, КГЭШ или аналогов 
· Количество в упаковке: 1 шт.
· Гарантийный срок – 12 месяцев
· Монтаж осуществляется согласно инструкции

Свидетельство о приемке
ИМАГ-РК-ГОК признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «___» _______________ 202_г

Подпись ответственного за приемку		                      
 ___________________________
									___________________________
									___________________________
По вопросам закупок обращайтесь в компанию «СвязьКомплект», www.skomplekt.com
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