Для апгрейда прибора XG2330 на русский язык, следуйте шагам:
1. Установиде на ПК программное обеспечение (ПО) RUS_TMPro(V7.4.1063).exe ;
2. Спомощью LAN кабеля соедините прибор с ПК ;
3. Включите прибор, зайдите в Main Menu / SYSTEM / PC communication, выберете Ethernet Port, Настройки сети DHCP ;
5. Запустите ПО RUS_TMPro(V7.4.1063).exe и зайдите в меню Система / Соединение, выберете Тип связи "NET" и введите IP адрес прибора (п.3 Настройки сети DHCP), нажмите ОК ;
6. "Прибор успешно подключен к ПК !" ;
7. В ПО зайдите в меню Система / Обновление ПО ;
8. В открывшемся окне выберете все файлы, хронящиеся в папке "update" и нажмите "Обновление".
